(module microSD-5031821852 (layer F.Cu) (tedit 589FE667)
  (fp_text reference REF** (at 0.3 5.9) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value microSD-5031821852 (at -0.1 -9.8) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 7 6.25) (end 7 4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.75 6.25) (end 7 6.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.75 5.5) (end 4.75 6.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.25 5.5) (end 4.75 5.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.25 6.25) (end -4.25 5.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -8.25 6.25) (end -4.25 6.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -8.25 4) (end -8.25 6.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -8.25 4) (end -8.25 -9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7 -9) (end 7 4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 5.5 -9) (end 7 -9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 5.5 -6) (end 5.5 -9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_arc (start 0.45513 -8.25) (end 5.45513 -6) (angle 130.4260787) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.5 -8) (end -4.5 -6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -6.75 -8.5) (end -4.5 -8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -6.75 -9) (end -6.75 -8.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -8.25 -9) (end -6.75 -9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at 4.249994 -7) (size 0.8 1.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 3.142852 -7) (size 0.8 1.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 2.03571 -7) (size 0.8 1.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.928568 -7) (size 0.8 1.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -0.178574 -7) (size 0.8 1.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -1.285716 -7) (size 0.8 1.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -2.392858 -7) (size 0.8 1.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -3.5 -7) (size 0.8 1.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 7 -7) (size 0.8 1.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 3.9 5.7) (size 1.5 1.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -3.9 5.7) (size 1.5 1.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -8.2 5) (size 1.15 2.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -8.3 -6.4) (size 0.95 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
