(module Lite-On_SMD-16 (layer F.Cu) (tedit 5B467284)
  (fp_text reference REF** (at 0 6.985) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Lite-On_SMD-16 (at 0 -7.62) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_circle (center -8.89 2.54) (end -8.89 3.175) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -10.16 -3.81) (end 10.16 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 10.16 -3.81) (end 10.16 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 10.16 3.81) (end -10.16 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -10.16 3.81) (end -10.16 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -8.89 4.445) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -6.35 4.445) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -3.81 4.445) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.27 4.445) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.27 4.445) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 3.81 4.445) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 6.35 4.445) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 8.89 4.445) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 8.89 -4.555 180) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 6.35 -4.555 180) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 3.81 -4.555 180) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 1.27 -4.555 180) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at -1.27 -4.555 180) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at -3.81 -4.555 180) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at -6.35 -4.555 180) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at -8.89 -4.555 180) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
