(module QFN16-Pad (layer F.Cu) (tedit 5A1710E3)
  (fp_text reference REF** (at 0 3) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value QFN16-Pad (at 0 -3) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -0.75 1.45) (end 1.45 1.45) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.45 -1.45) (end -1.45 0.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.45 0.75) (end -0.75 1.45) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.45 -1.45) (end 1.45 1.45) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.45 -1.45) (end 1.45 -1.45) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad "" np_thru_hole rect (at 0 0) (size 1.68 1.68) (drill 0.2) (layers *.Cu *.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 1 smd rect (at -1.4 -0.75) (size 0.6 0.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.4 -0.25) (size 0.6 0.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.4 0.25) (size 0.6 0.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.4 0.75) (size 0.6 0.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -0.75 1.4 90) (size 0.6 0.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -0.25 1.4 90) (size 0.6 0.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 0.25 1.4 90) (size 0.6 0.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 0.75 1.4 90) (size 0.6 0.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 1.4 0.75) (size 0.6 0.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 1.4 0.25) (size 0.6 0.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 1.4 -0.25) (size 0.6 0.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 1.4 -0.75) (size 0.6 0.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 0.75 -1.4 90) (size 0.6 0.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 0.25 -1.4 90) (size 0.6 0.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at -0.25 -1.4 90) (size 0.6 0.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at -0.75 -1.4 90) (size 0.6 0.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
