(module Jumper_SMD (layer F.Cu) (tedit 588BE8C1)
  (fp_text reference JP** (at 2.3 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Jumper_SMD (at 0 -3.9) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -1.1 -1.5) (end 1.3 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.3 -1.5) (end 1.3 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.3 1.5) (end -1.3 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.3 1.5) (end -1.3 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.3 -1.5) (end -1.1 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at 0 -0.7) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0 0.7) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
