(module Socket_Strip_Arduino_1x08 (layer F.Cu) (tedit 551AF8B3)
  (descr "Through hole socket strip")
  (tags "socket strip")
  (fp_text reference REF** (at 0 -5.1) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Socket_Strip_Arduino_1x08 (at 0 -3.1) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -1.75 -1.75) (end -1.75 1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 19.55 -1.75) (end 19.55 1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.75 -1.75) (end 19.55 -1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.75 1.75) (end 19.55 1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.27 1.27) (end 19.05 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 19.05 1.27) (end 19.05 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 19.05 -1.27) (end 1.27 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.55 1.55) (end 0 1.55) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.27 1.27) (end 1.27 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0 -1.55) (end -1.55 -1.55) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.55 -1.55) (end -1.55 1.55) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole oval (at 2.54 0) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole oval (at 5.08 0) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole oval (at 7.62 0) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole oval (at 10.16 0) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole oval (at 12.7 0) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole oval (at 15.24 0) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole oval (at 17.78 0) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model ${KIPRJMOD}/Socket_Arduino_Uno.3dshapes/Socket_header_Arduino_1x08.wrl
    (at (xyz 0.35 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 180))
  )
)
