(footprint "PogoPin_0906-0-15-20-76-14-11-0" (version 20211014) (generator pcbnew)
  (layer "F.Cu")
  (tedit 0)
  (attr through_hole)
  (fp_text reference "REF**" (at 0 -5.08 unlocked) (layer "F.SilkS")
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    (tstamp 5ea99401-5f9e-4891-af0c-2052ddfa4cb0)
  )
  (fp_text value "PogoPin_0906-0-15-20-76-14-11-0" (at 0 10.16 unlocked) (layer "F.Fab")
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    (tstamp 48b64352-e66a-4e48-8e5d-f6b17e1bbf5d)
  )
  (fp_text user "${REFERENCE}" (at 0 11.66 unlocked) (layer "F.Fab")
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    (tstamp 6b2ea02b-815c-479e-9759-e0d1359d31c7)
  )
  (fp_line (start -1.27 -1.27) (end 1.27 -1.27) (layer "F.SilkS") (width 0.12) (tstamp f7035ce3-c87d-483b-99cf-1201e49f99b6))
  (fp_rect (start -1.27 -3.81) (end 1.27 6.35) (layer "F.SilkS") (width 0.12) (fill none) (tstamp 818ccb43-ae30-45fb-abf0-5fe88801214d))
  (fp_poly (pts
      (xy -1.651 -2.54)
      (xy -2.159 -2.159)
      (xy -2.159 -3.048)
    ) (layer "F.SilkS") (width 0.12) (fill solid) (tstamp 9127afac-2868-4c18-8ca8-cb230ea8dbed))
  (pad "1" thru_hole circle (at 0 -2.54) (size 1.9 1.9) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask) (tstamp 393db819-d7ad-48f4-a505-db1ae7accf00))
  (pad "2" thru_hole circle (at 0 0) (size 1.9 1.9) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask) (tstamp d41779f9-31c7-4c55-a3f6-1c81543295ae))
  (pad "3" thru_hole circle (at 0 2.54) (size 1.9 1.9) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask) (tstamp f20ce4a5-941c-4254-8086-3f4c3968d195))
  (pad "4" thru_hole circle (at 0 5.08) (size 1.9 1.9) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask) (tstamp f132c0be-d78a-41ca-9b7e-9c95fae8761d))
)
