(module 8p8c-RB1-125BAG1A (layer F.Cu) (tedit 58A22CC4)
  (fp_text reference REF** (at 0 6.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value 8p8c-RB1-125BAG1A (at -0.25 -8.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -7.8 15) (end -7.8 -6.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8 15) (end -7.8 15) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8 -6.8) (end 8 15) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -7.8 -6.8) (end 8 -6.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole circle (at -4.45 -2.7) (size 1.524 1.524) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -3.15 -5.3) (size 1.524 1.524) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -1.916667 -2.7) (size 1.524 1.524) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -0.616667 -5.3) (size 1.524 1.524) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 0.616666 -2.7) (size 1.524 1.524) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 1.916666 -5.3) (size 1.524 1.524) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 3.149999 -2.7) (size 1.524 1.524) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 4.449999 -5.3) (size 1.524 1.524) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 7.9 0.6) (size 2 2) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at -7.6 0.6) (size 2 2) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at -3.85 6.85) (size 1.524 1.524) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at -6.4 8.35) (size 1.524 1.524) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 6.3 6.85) (size 1.524 1.524) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 3.8 8.35) (size 1.524 1.524) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 6.2 3.7) (size 3.4 3.4) (drill 3.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -5.7 3.7) (size 3.4 3.4) (drill 3.25) (layers *.Cu *.Mask))
)
