(module BattHolder-1049 (layer F.Cu) (tedit 5A020422)
  (fp_text reference REF** (at 0 30.7) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value BattHolder-1049 (at 0 -9) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 38.6 29.45) (end 38.6 -10.35) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -38.6 29.45) (end 38.6 29.45) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -38.6 -10.35) (end -38.6 29.45) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 38.6 -10.35) (end -38.6 -10.35) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole circle (at -36.11 0) (size 2.38 2.38) (drill 1.32) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 36.11 0) (size 2.38 2.38) (drill 1.32) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 36.11 19.13) (size 2.38 2.38) (drill 1.32) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -36.11 19.13) (size 2.38 2.38) (drill 1.32) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad ~ thru_hole circle (at 27.6 9.55) (size 3.55 3.55) (drill 3.55) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad ~ thru_hole circle (at -27.6 9.55) (size 3.55 3.55) (drill 3.55) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad ~ thru_hole circle (at -27.6 27.05) (size 3.55 3.55) (drill 3.55) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad ~ thru_hole circle (at 27.6 -7.95) (size 3.55 3.55) (drill 3.55) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad ~ thru_hole circle (at 36.11 27.05) (size 2.38 2.38) (drill 2.38) (layers *.Cu *.Mask))
)
