(module OnSemi_PDIP4 (layer F.Cu) (tedit 5B46706B)
  (fp_text reference REF** (at 0 6.35) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value OnSemi_PDIP4 (at 0 -6.35) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_circle (center 1.778 -3.048) (end 2.159 -3.048) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.54 -3.81) (end 2.413 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.413 -3.81) (end 2.413 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.413 3.81) (end -2.286 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.286 3.81) (end -2.54 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.54 3.81) (end -2.54 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at 1.27 -4.5) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.27 -4.5) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.27 4.5) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1.27 4.5) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
