(module Bourns-TC33 (layer F.Cu) (tedit 588BEB49)
  (fp_text reference PV** (at 0 4) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Bourns-TC33 (at 0 -4.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -2.3 2.8) (end -2.3 -2.9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.3 -2.9) (end 2.3 -2.9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.3 -2.9) (end 2.3 3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.3 3) (end -2.3 3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.3 3) (end -2.3 2.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -1.4 1.8) (size 1.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0 -1.45) (size 1.6 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1.4 1.8) (size 1.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
